Zał. Nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -KALKULACJA CENOWA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis urządzenia/wyposażenia** | **Wymiary** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka podatku VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość****netto****(4\*5)** | **Wartość brutto****(4\*7)** | **Producent/ nazwa/model /typ/ numer katalogowy** **(*wypełnić odpowiednio jak dotyczy)***  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **KUCHNIA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze stali nierdzewnej i półką, komory 34x40cm oraz 40x40cm, rant tylny i lewy  | 1680x700x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej dwupoziomowa  | 1680x300x600 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej dwupoziomowa  | 1100x300x600 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze stali nierdzewnej i półką - trapezowy wg projektu  | 1800x700x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Basen ze stali nierdzewnej  | 800x700x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał perforowany ze stali nierdzewnej  | 500x700x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzon kuchenny 6 palnikowy na podstawie otwartej / okrągłe płyty 6x2,5 kW /  | 1200x700x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia elektryczna - uchylna 60l/ wymiar misy 575x475x210mm  | 800x900x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Frytownica 2 komorowa na podstawie szafkowej 2x10 l wymiar kosza mm 345 x 265 x 150 h (x2)  | 800x900x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okap ze stali nierdzewnej przyścienny wyciągowy skrzyniowy z oświetleniem i łapaczami i tłuszczu  | 3200x1000x450 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze stali nierdzewnej z dwoma półkami rant tylny  | 670x700x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **ZMYWALNIA**  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej na czyste naczynia, dzielona na wysokości 90 cm, drzwi uchylne  | 1000x700x2000 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarko wyparzarka z wysokiej jakości dozownikami płynów myjącego i nabłyszczającego,  | 630x765x1474 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okap ze stali nierdzewnej przyścienny skrzyniowy  | 800x1000x450 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół załadowczy z dwoma zlewami i półką  | Trapez 1800x760x90 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej na czyste naczynia, drzwi uchylne  | 800x600x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek jezdny na brudne naczynia ze stali nierdzewnej z dwoma półkami, skręcany  | 860x540x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **CIĄG WYDAWCZY**  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat uchylny wykonany ze stali nierdzewnej  | 800x690x40 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat granitowy szary 30 mm  | 4100x700x30 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabudowa frontowa wykonana z płyty wiórowej drewnopodobnej | 4100x18x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Element szkieletowy z miejscem na bemar grzewczy | 2450x600x870 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bemar grzewczy 3 x GN 1/1 do wbudowania w blat (GN= standard w branży gastronomicznej)  | 1064x590x430 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bufet sałatkowy 2xGN1/1 do wbudowania w blat | 725x590x594 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Element szkieletowy z miejscem na bufet chłodniczy | 2450x900x870 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadstawka szklana z oświetleniem | 3400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa grzewcza typu Kwoka do utrzymywania temeratury potrawy , moc 2 kW / 1szt |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko kasowe w formie szafki ze stali nierdzewnej z szufladami | 650x700x870 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Witryna chłodnicza do sprzedaży impulsowej | 7700x809x1330 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno parowy 6xGN1/1 | 846x780x78,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod piec konwekcyjno parowy z prowadnicami pod standardowe pojemniki GN 1/ 1  | 850x780x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okap ze stali nierdzewnej przyścienny skrzyniowy wyciągowy z oświetleniem i łapaczami i tłuszczu  | 1100x1100x450 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka ze stali nierdzewnej ze zlewem i półką, rant tylny, drzwi przesuwne | 1400x600x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej dwupoziomowa | 1400x300x600 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka ze stali nierdzewnej z półką, rant tylny + umywalka wbudowana  | 2270x400x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **MAGAZYN CHŁODNICZY** |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał 4 półki aluminiowo-polietylenowy  | 1290x500x1750 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał 4 półki aluminiowo-polietylenowy  | 1052x500x1750 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Komora chłodnicza - panele składane na zamki hakowe, agregat typu split z instalacją do 20 metrów | 1900x1500x2000 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **MAGAZYN** |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał 4 półki ze stali nierdzewnej  | 1525x610x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał 4 półki ze stali nierdzewnej  | 1060x610x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **MAGAZYN** |  |  |  |  |  |  |
|  | Regał 4 półki ze stali nierdzewnej  | 1825x610x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **OBIERALNIA WARZYW + STERYLIZACJA JAJ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 2 komorowym i półką  | 2000x600x900 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz do jaj 30 szt  | 358 x 512 (H) x 255 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 1 komorowym i miejscem na szafkę chłodniczą podblatową  | 1100x600x1800 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka chłodnicza podblatowa - drzwi nierdzewne  | 600x620x835 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej dwupoziomowa  | 1100x300x600 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |

***…………..…………………..………………..***

***podpis Wykonawcy***